|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř. číslo** | **Druh dřeviny** | **ks/plocha m2** | **Pozemek, popř. lokalita** | **Obvod kmene\*(** | **Platnost povolení -do** | **Odůvodnění** | **Č. j.** |
| 1 | borovice černá | 1 ks | p. č. 2270/2 k. ú. Příbram | 142 | doba neurčitá | Dřeviny je nutné pokácet v souvislosti s realizací stavby v souladu s projektovou dokumentací „Úprava hlavního vstupu do areálu Nového rybníka“ (generál. projektant: REINVEST spol. s.r.o.) – v rámci tohoto projektu byl zpracován dendrologický průzkum a také navrženy sadovnické úpravy. Všechny uvedené dřeviny se nacházejí u horního vstupu do areálu Nového rybníka v místě, kde bude vybudován nový chodník podél stávajícího oplocení. Borovice černá má poškozenou bázi kmenu, spodní část je vyvětvená, hlošina úzkolistá je zčásti suchá, nestabilní, jabloň rovněž dynamicky prosychá a má jednostrannou korunu. Porost náletových dřevin je přehoustlý, dřeviny vykazují růstové defekty způsobené růstem v zápoji (nedostatečně vyvinuté jednostranné koruny, vyštíhlené kmeny). Po dokončení stavby bude provedena náhradní výsadba – 5 ks břízy bílé; u hlavního vstupu do areálu Nového rybníka budou dále vysázeny dvě plochy trvalek a okrasných trav. | KZS 275/2021  spis. zn. 66876/2021/SÚÚP/Ro |
| hlošina úzkolistá | 1 ks | 82 |
| jabloň domácí | 1 ks | 96+47+72  (trojkmen) |
|  |  |  |
| zapojený porost náletových dřevin (zejména javor mléč, višeň obecná, jeřáb, ostružiník obecný, růže šípková, vrba bílá, zimolez tatarský, líska obecná a bez černý) | 93 m2 |  |
| 2 | zapojený porost náletových dřevin (zejména javor mléč, višeň obecná, růže šípková, líska obecná, bez černý a pustoryl obecný) | 72 m2 | p. č. 4212/2 k. ú. Příbram |  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | pustoryl obecný | 11 m2 | p. č. 2279 |  |

\*( Měřeno ve výšce 130 cm nad zemí

Bližší informace podá: Ing. Lada Krnáčová